KV14

ВЛ80ск, тк

KV14

Назначение

Включает МСУД
KV14' кратко временно отключает питание KV15 и КТ1 обеспечивая автоматический перевод схемы из режима тяги в режим рекуперации.

Схема

KV14
Н324 |  | Э53 | В цепи автоматической подсыпки песка с помощью МСУД (на Y11-Y14)
А295 |  | А296 | В схеме МСУД, вкл. питание на дисплей
Н2 |  | Э19 | Подаёт питание на блокировки контроллера со связями на МСУД
Н323 |  | Н325 | В цепи вентилей подсыпки песка Y11-Y14, разрешает особые случаи: экстренное, срыв ЭПК, давление в ТЦ
Н110 |  | Ж | От кнопки "Система управления"
KV14'
Н32 |  | Н33 | В цепи KV15, зашунтировано перемычкой
- |  | Ж | От МСУД
Ещё вариант
Н334 |  | Э55? | Провода в схеме песка
Н014 |  | Н533 | В цепи освещение тележек (на старых тк) см. KV31

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено от кнопки "Система управления", то есть при движении электровоза

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KV15, Y11-Y14, схема