Y1

ВЛ80ск, тк фото

Y1

Назначение

Вентиль защиты от доступа в ВВК при поднятом токоприёмнике или каких либо причинах неопустившегося токоприёмника и включенном ГВ, или контактный провод упал на крышу электровоза на главный ввод.

Схема

Н236 |  | Ж | От кнопки "Блокирование ВВК"
С19 |  | С20 | От обмотки собственных нужд, через диодный мост и сопротивление (A10)

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при питании хотя бы одного из вентилей

Расположение

В ВВК в хвосте сверху в углу со стороны машиниста

Взаимосвязанные

Y10, KV44, схема
Сменить Y1

Примечание

Вентиль защиты состоит из двух вентилей. От кнопки "Блокирование ВВК" получает питание вентиль в низковольтной цепи. От обмотки собственных нужд через панель A10 получает питание второй вентиль дублируя работу первого. Если первый вентиль отключится от кнопки на пульте машиниста, то второй отключится только при потере напряжении на обмотке собственных нужд, что является фактом потери напряжения и на главном вводе.