Переключающий клапан

ВЛ80ск, тк фото

Переключающий клапан

Назначение

Переключающий клапан имеет 3 воздухопровода, из них 2 входных и 1 выходной. Если на любом из входных есть давление воздуха, оно появится и в выходном. Если на одном из входных большее давление, то на выходном будет большее давление. Входные между собой изолированы и воздух из входного с большим давлением не попадёт во входной с меньшим давлением. Переключающий клапан позволяет действовать на объект от двух источников.

Расположение

Блок пневматического оборудования