KV01

ВЛ80ск, тк

KV01

Назначение

Контролирует разницу напряжения между 1 – 2 ТД (3 – 4 ТД).

Схема

|  |  | На панели A27, A28
A27
Н52 |  | Н53 | В цепи K1, схемы торможения
А261 |  | А8 | В цепи МСУД, "Круговой огонь 1"
A28
Н53 |  | Н54 | В цепи K1, схемы торможения
А262 |  | А8 | В цепи МСУД, "Круговой огонь 2"

Тех. характеристики

Тип: | РКН-37

Состояние

Включается при разнице напряжения между ТД

Расположение

Блок 5

Взаимосвязанные

A27, A28, K1, схема