Тяговый трансформатор

ВЛ80ск, тк фото

Тяговый трансформатор

Назначение

Понижает напряжение для ТД и вспом машин.

Расположение

В центре электровоза

Примечание

Ниже расположенная информация взята с таблички на трансформаторе
Трансформатор ОДЦЭ-5000/25Б-02
Установка - внутренняя. Охлаждение масляное с дутьём и принудительной циркуляцией масла через охладитель. Число фаз: 1. Схема соединения : l/ll/E. Частота 50 Гц. Напряжение холостого хода 25000/1218*2/638-408-432. Номинальные мощности обмоток: ВН-4485 кВА. Собственных нужд на ступени 408 В - 225 кВА. Обмотка НН питает выпрямители по мостовой схеме выпрямления. Суммарный длительный ток - 3500 А.

Обмотка ВН
Выводы | Вольт | Ампер
А-Х | 25000 | 180
Обмотка НН
Работающие части ветви | Согласное вклю- чение (Х1-1, Х2-5) |  | Встречное вклю- чение (Х1-О1, Х2-О2)
А1-О1 А2-О2 | А1-4 А2-8 | А1-3 А2-7 | А1-2 А2-6 | А1-Х1 А2-Х2 | А1-4 А2-8 | А1-3 А2-7 | А1-2 А2-6 | А1-1 А2-5
Напряжение хол. хода, В | 1218 | 1073 | 928 | 783 | 638 | 493 | 348 | 203 | 58
Номинальный ток одной вентильной обмотки, А | Длительн. 1750 Часовой 1640
Обмотка собственных нужд
Выводы | А3-Х3 | А4-Х3 | А5-Х3
Вольт | 638 | 406 | 232
Ампер | 550-1000

Расположение выводов на крышке сторона расширителя

А1 | Х3 |  | А5 | А2
О1 | А3 | А4 | О2
4 |  | 8
3 |  | 7
2 |  | 6
1 |  | 5
Х1 |  | Х2
| А |  | Х |

Обмотка | Назначение | Напряжение, В | Витков
--- | --- | --- | ---
А-Х | Сетевая обмотка | 27 000 | 862
А1-Х1 | Основная часть | 638 | 22
1-2-3-4-О1 | Регулировочная часть | 145+145+145+145 | 5+5+5+5
Х3-А5-А4-А3 | Для собственных нужд | 232+174+232 | 8+6+8
О2-8-7-6-5 | Регулировочная часть, | 145+145+145+145 | 5+5+5+5
Х2-А2 | Основная часть | 638 | 22

Показанные на рисунке вывода серого цвета не используются, соответственно регулировочная обмотка состоит как бы из двух обмоток по 290В.

## Температура

Температура тр-ра не должна превышать 85°С или 95°С в течении 2-х часов. Нельзя включать тягу без МН при температуре масла выше 30°С. При низкой температуре, если температура масла ниже -15°С не включать МН, пока температура не станет выше -15°С.
Датчик температуры состоит из баллона с газом хлорметил, который при изменении температуры изменяет давление, а датчик изменяет показания под воздействием давления.

Взаимосвязанные

Трансформаторы, KA1-KA6, ГВ
Не работает датчик температуры тр-ра