KV41

ВЛ80ск, тк

KV41

Назначение

Исключает звонковую работу ГВ.

Схема

Н209 |  | Н210 | В цепи включающей катушки ГВ
Н209 |  | Н225 | Самоподхват при удержании кнопки "Возврат защиты"
|  |  | свободный контакт
|  |  | свободный контакт
Ж |  | Н225 | В цепи KV43

Тех. характеристики

Тип: | 283

Состояние

Включено при удерживании кнопки "Возврат защиты" и одновременно включенном ГВ

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KV43, схема

Примечание

Если кнопка "Возврат защиты" удерживается, то достаточно однократного включения ГВ, чтобы включилось KV41 и разорвало цепь на включающую катушку ГВ. При этом если удерживающая катушка не получала питание и ГВ сразу выключилось, то оно уже не включится, до тех пор, пока кнопка "Возврат защиты" не будет отпущена.