Манжета

ВЛ80ск

Манжета

Назначение

Уплотняет соединение между поршнем и цилиндром.

Тех. характеристики

На манжете указана маркировка, например: 1-100-3 ГОСТ 6678-72, где

1 - тип манжеты (1 на поршень с воротником наружу, 2 - на цилиндр с воротником во внутрь)

100 - диаметр поршня (цилиндра), мм. Диаметр манжеты косвенно связан с этим значением.

3 - группа резины

ГОСТ 6678-72 - номер ГОСТа, в котором указаны технические характеристики

Маркировка | Размер | Назначение
--- | --- | ---
1-045 ГОСТ 6678-72 | 30 х 46 х 6 | Поршень ПК
1-100-3 ГОСТ 6678-72 | 82 х 100 х 6,5 | Поршень ПКД-142
1-125 ГОСТ 6678 | 105 х 124 х 7 | Поршень БВ

Примечание

При замене манжеты направление воротника навстречу воздуху, то есть под давлением воротник сильнее расправляется и прижимается к стенке цилиндра. При неправильной установке воротник наоборот сложится и будет пропускать воздух.