Силовые контактора ПК

ВЛ80ск

Силовые контактора ПК

Мера | Значение
--- | ---
|  | ПК-356 | ПК-358 | ПК-360
Главные | Дугогас.
Толщ.накладок, мм | 2,5(>0,3) | 5,6(>0,5) | >5 (контакт)
Раствор контактов, мм | >23 | 24+3 | - | <32
Раствор при касании дугогасит., мм | ≤7(>3) | - | - | -
Линия касания, мм | 20 | 12 | 16 | 20
Угол провала | 13+2-1 | 13±1 | 13±2
Стенки дугогасительной камеры, мм | 6 (>3)
Обрыв жил | <20%
Люфт, мм | 1,5 (<4)
Боковое смещение, мм | <2
Линия касания | >80%
Напряжение включения, В | 30-50
| Толщина пластин, мм | 6 (>3) |
Толщина пальцев, мм | 1,25 (0,5) |
Нажатие,кгс | 15-25 |

Обознач. | Тип | Расположение
--- | --- | ---
K1 | ПК-356-01 | Цепь обмоток возбуждения при торможении, блок A12 у стенки
K11, K12 | ПК-360-63 | Ослабление поля (с дугогашением), блоки A11, A12
K21, K22, K31, K32 | ПК-358-69 | Ступени ослабление поля (без дугогашения), блоки A11, A12