Неисправности показанные на мониторе

ВЛ80ск, тк

# Неисправности показанные на мониторе

## Горит "КЗ" (контроль защиты)

1. Горит КЗ (подробно)
2. Отключен БВ или сработало KV1, A6, A27, A28.
3. Если БВ, то запитать заново, если другие аппараты, то восстановить блинкер и собрать схему заново. На стоянке срабатывание провоцирует только БВ.

## Горит "ЗБ" (зарядка батареи)

1. Горит ЗБ (подробно)
2. Не включено ГВ.
3. Сгорели предохранители F3 (3А стеклянный на РЩ), F16 (35А на блоке 9).
4. Отключен тумблер S1 "Включение ШП".

## Горит "Т" (кадр 3) на задней секции при контроллере в 0

1. На неголовной секции ручка "Скорость" стоит в "М" (маневровый режим).

## Вместо "ВПЕРЁД" горит "НАЗАД"

1. Включить кнопку "Сигнализация".
2. Обрыв в блокировках QP1.

## Вместо "РАЗОБРАНО" горит "ТЯГА"

1. Включить кнопку "Сигнализация".

## Горит СМЕ

1. Нет связи со МСУД, горит СМЕ (подробно)

Взаимосвязанные

- Монитор
- Контроллер
- Разъёмы A55