ГВ-K1

ВЛ80с

ГВ-K1

Назначение

Блокировки K1 в ГВ.

Схема

Блокировки K1 снизу ГВ. Замкнутые контакты указаны для отключенного состояния ГВ. Маркировка контактов соответствует монтажу (6-9 возле фишек ШР1, ШР2).

Н203 | 13 |  | 3 | Н216 | На KV40 (разрешает БВ)
- | 12 |  | 1 | - |
- | 7 |  | 8 | - |
Вкл. | 4л |  | 4 | Н210 | После включения разрывает цепь на вкл. катушку ГВ
Н209 | 2 |  | 5 | Н225 | В цепи KV41 (исключает звонковую)
Н410 | 6 |  | 9 | Н411 | Сигнализация, в цепи светодиода ГВ.

Состояние

Включено, когда слышно как гудит трансформатор, киловольтметр сети показывает напряжение, а тем более если работает вспом. машины или ТЭД.

Расположение

Над тяговым тр-ром

Взаимосвязанные

ГВ

Примечание

В момент включения ГВ контакт 4л-4 берёт на себя дугу разрыва при отключении включающей катушки, соответственно подгорает и требует зачистки в первую очередь в случае отсутствия электрической цепи на включающую катушку. Осторожно, пружинки вылетают.