Токоприёмник скачет

ВЛ80ск, тк

# Токоприёмник скачет

При включении токоприёмника он начинает подниматься, потом падает, опять поднимается и опять падает.
Происходит это по следующей причине: во время подъёма токоприёмника разряжается труба от вентиля защиты Y1 до клапана токоприёмника Y10. К этой трубе подключен SP5, который отключается при падении давления и токоприёмник начинает падать. Одновременно клапан Y10 прекращает утечку воздуха в токоприёмник и труба снова наполняется до нужного для включения SP5 давления. Включается SP5 и цикл повторяется.
Три аппарата влияют.

- Слишком большой и быстрый проход воздуха через клапан Y10 в токоприёмник и соответственно быстрый подъём и в большей степени разрядка трубы.
- Слабое наполнение трубы вентилем защиты Y1.
- SP5 размыкается при большем давлении, чем уставка. Соответственно менее значимое падение давления провоцирует размыкание.

Последовательность работ

1. Нажать на шток вентиля клапана Y1 принудительно, и оценить время подъёма токоприёмника. Если поднимается быстро, то уменьшить.
2. Прохождение через ВЗ Y1 можно оценить в сравнении с исправной секцией. Для этого перекрыть краны (КН29, КН31), как если бы подъём осуществлялся от МК-3, выпустить воздух с помощью спускного крана КН56, включить схему поднятия токоприёмника (подклинить KV48), открыть кран на ГВ (КН29) и смотреть, как быстро наполняется система, следя за подъёмом токоприёмника.
3. Срабатывание SP5 можно проверить следующим образом: выпустить воздух, как в предыдущем пункте. Далее наполнить трубу медленно частично приоткрыв кран ГВ и следить за наполнением ЦУ по манометру. Как только щёлкнет реле KV48 заметить давление в ЦУ в этот момент. Аналогично проверить на отключение, приоткрыв частично кран сброса воздуха из ЦУ в атмосферу.
4. Сменить аппарат, который в большей степени создаёт проблему. Клапан Y10 можно настроить на месте.

Взаимосвязанные

- Не поднимается токоприёмник
- Поднимается расшторенный