Не даёт песок

ВЛ80ск, тк

# Не даёт песок

Последовательность работ

1. Для проверки включить "Цепи управления" и рукоятку реверсора не в 0, обеспечив включение KV31.
2. Если при нажатии на вентиль песок идёт, то неисправность у аппаратчика, иначе у автоматчика.
3. Проверить, включается ли песок при подаче "+" на вентиль (обрыв в вентиле или отсутствие земли).
4. Если при нажатии ножной педали песка (S29) при движении "Вперёд" вместо 1 и 3 КП даёт под 2 и 4 КП, то проверить KV16, на заедание штока при отключении (при включении никогда не заедает, то есть чётные с головы не подвержены этой неисправности). Или не даёт на одну из 1 или 3, ведь заедание штока может быть частичным, а в журнале может быть указано под 6-ю или 8-ю при управлении с кабины 2, что является 1 и 3 для головной. Для нечётной кабины подвержены нечётные КП, для чётной - чётные.
5. Если не включается под 1-ю КП (Y11), проверить. есть ли разоборудованные вентиля. Бывает не обеспечена "земля", которая проходит перемычкой "Ж" между вентилями". Кто-то не посчитал нужным соединить перемычки "Ж" при убирании вентиля.
6. Педаль не даёт песок под все КП. Подставка для ног, в том числе и для педали не закреплена и произошёл обрыв проводов к педали. См ниже.

# Не работает автоматическая подсыпка песка

1. Проверить прохождение тока через блокировку A55 МСУД, а проводах Э53-Н327 (электронщикам).

# Не работает педаль песка

1. Открутить крышку справа (крестовая отвертка, М4).
2. Убедится, что нижние контакты замыкаются при нажатии педали. Если да, то только зачистить их. Провода подключаются к 2-м нижним контактам (верхние на верхний контакт). При нажатии педали замыкаются нижний контакт.
3. Проверить питание на одном из контактов внутри педали (Н321). Если нет питания, то проверить обрыв на скрутках возле педали, так как если даёт песок с кнопки, то провод Н321 получает питание (на KV31). Последняя рейка провода Н321 с разводкой на аппараты находится внутри пульта в центре, за сетевым киловольтметром. Проверить питание там можно снизу, но при опущенном токоприёмнике. Но обычно там вряд ли будет обрыв, а скорее всего возле педали, которая болтается вместе в подножником.
4. Если заедает вал, на котором находятся подвижные контакты (не отключает песок), то шприцом с керосином прыснуть на вал и разработать. Если не помогло, то открутить крышку слева и сделать тоже самое. Вал возвращается за счёт усилия пружины.
5. Если неудобно, то открутить по месту, и выполнить предыдущие пункты. Заодно почистить контакты надфилем.

Взаимосвязанные

схема, KV16, Y11-Y14, KV31