KV44

ВЛ80ск, тк

KV44

Назначение

Подаёт питание на клапан токоприёмника Y10 и удерж. катушку ГВ при закрытых шторах ВВК

Схема

|  |  | свободный контакт
Э29 |  | Н236 | В цепи клапана токоприёмника Y10
|  |  | свободный контакт
Н203 |  | Н204 | В цепи удерживающей катушки ГВ
Ж |  | Э36 | Питание от кнопки "Токоприёмники передний/задний"

Тех. характеристики

Тип: | 283

Состояние

Включено на "поднятом" электровозе от кнопки "Токоприёмники передний/задний"

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

SP5, Y10, схема