KV01

ВЛ80ск, тк

KV01

Назначение

Контролирует раскручивание вспом. машины до полных оборотов, после чего отключает часть пусковых конденсаторов.

Схема

Н244 |  | Н240 | В цепи KM1, KM2, KM3, через диоды
Н243 |  | Н240 | В цепи KT6
Н279 |  | Н276 | В цепи KM15
Н |  | Ж | Между фазами С2 и С3, через резистор и диодный мост.

Тех. характеристики

Тип: | РКН 4-04
U вкл: | 300 +50 В

Состояние

Включено при работающей хотя-бы одной вспом. машине

Расположение

Блок 9, A1

Взаимосвязанные

KM1, KM2, KM3, KT6, схема

Примечание

Когда ни одна вспом. машина ещё не запущена, то KV01 (выключено) включает KM1, KM2, KM3, тем самым подключает все конденсаторы (101-106) для первого запуска какой либо вспом. машины. В дальнейшем запущенная вспом. машина выполняет действие подобное фазорасщепителю на локомотивах ВЛ80с и тем самым облегчает запуск остальных вспом. машин. Когда одна из вспом. машин запущена, число подключенных конденсаторов уже зависит от числа включенных вспом. машин.