Трансформаторы

ВЛ80ск, тк фото

Трансформаторы

Назначение

Преобразует напряжение.

Обозн. | Наименование, тип | Назначение | Расположение
--- | --- | --- | ---
T1 | Тр-214 | Для питания низковольтных (50 В) цепей | A25, виден в ВВК, рядом с A11
T2 | Тт-222 | Токовый тр-р, для измерения тока заряда АБ | A25
T1, T2 | Датчик тока ДТ-009 (ЛЕМ) | Измеряет ток в якоре ТД, для вывода на дисплей и обеспечения обратной связи по току с системой управления ВИП | A11, A12
T5 | Однофазный тяговый трансформатор ОДЦЭ-5000/25 Б-02Р | Преобразует напряжение в контактной сети (25 кВ) в напряжение для питания ТД | В центре электровоза
T6 | ТПОФ-25 | Токовый тр-р, служит источником тока для реле К2 (РМТ - реле максимального тока), являющегося частью главного выключателя QF1 | Внутри главного ввода (изолятор со стержнем, проходящий через крышу)
T7 | ТК-40-0,5-300/5 У3 | Токовый тр-р счётчиков электроэнергии | На земляной шине T5
T9 | Тр-18 | В схеме защиты от земли в силовых цепях вторичной обмотки T5, ТД; для работы KV1 (380/220), R1=41 Ом, R2=32,5 Ом. | Блок 12
T10 | - | Обогрев санузла (предохр. F23 есть, проводов нет, T10 изъят) | -
T11 | Тр-23 | Обогрев кранов, компрессора, печи в кабине (380/100) | Блок 9, с обратной стороны возле МВ3
T15 | Датчик тока ДТ-009 (ЛЕМ) | Измеряет ток в обмотках возбуждения при РТ. Для вывода на дисплей и обеспечения обратной связи по току с системой регулирования | Рядом с конт-ром K1
T17, T18 | Трансформатор ТР-135 | Обеспечивают работу системы, устанавливающую необходимую величину угла отпирания тиристоров ВИП в зависимости от формы напряжения в к/сети | Над T5, на панельках
T19, T20 | Трансформатор ТО-89 | Для обеспечения работы системы синхронизации аппаратуры с сетью. | Над T5, на панельках
T21 - T24 | Датчик угла коммутации ДУК-4-01 | Передаёт информацию об углах коммутации в блок управления A55 | Сбоку T5, на шинах

### Характеристики

Параметры | Тр-23 | Тр-18 | ТО-89 | Тр-135 | Тр-214
--- | --- | --- | --- | --- | ---
В схеме | T11 | T9 | T19, T20 | T17, T18 | 48
Мощность, В*А | 11500 | 100 | 100 | 100 | 24000
Масса, кг | 82,5 | 2,2 | 3,8 | 3,9 | 130
Первичная обмотка
U, В | 380*2 | 400 | 1250 | 1250 | 380
Витков | 192 | 1600 | 3800 | 3800 | 188+188
Диам., Ø, мм | [] 1,32х5,6 | 0,355 | 0,315 | 0,315 | [] 3,15*6,3
Вторичная обмотка
U, В | 50*2 | 242 | 50/220 | 220/220 | 2*(24 / 36)
I, А | 110 | 0,4 | 0,1 | 1,0 | 115 / 165
Витков | 26 | 970 | 166/665 | 665/665 | 2*(12+18)
Диам., Ø, мм | [] 4,5х11,2 | 0,355 | 0,315 | 0,315 | [] 4,0*6,3

Тр-23 - первичные обмотки параллельно и выходят на рейку А-Х, вторичные последовательно, образуя 100В на выходе. Вывода по центру, с перемычкой между катушками.

#### Датчики тока T1, T2, T15

Параметры | Значение
--- | ---
Тип | LEM LT 1000-SI/SP99-У2
I ном, А | 1000
Коэф. трансф. | 1:5000
U пит, В | ±24
R вых внутр, Ом | 40

#### Датчик угла коммутации T21 - T24

Параметры | Значение
--- | ---
Тип | ДУК-4-01
I1 ном, А | 2550
I1 часовой, А | 2750
U2 при ном. токе, В | 21
I2 ном, А | 0,03
Витков | 250*4
Диам., Ø, мм | 0,63
Масса, кг | 8,5