Электромагнитное реле

ВЛ80ск, тк

Электромагнитное реле

Параметр | Номинал
--- | ---
Зазор между сердечником и якорем, мм | 3,5 (<4)
РП | Раствор | 3 ±0,5 (<4)
Провал | 2 ±0,5 (>1)
РЭВ | Раствор | 3 -0,5 (>3,5)
Провал | 1,5 +0,5 (>1)
Толщ. контакт- ных накладок всех реле, мм | 1,2-0,12 (<0,2)
Напряж. срабат. кроме РП-282, 283 и РЭВ | 20+5
РП-282,283 | 25+3
Сопротивление РП при 20°С, Ом | мин 148
ном 156
макс 168,5
Сопротивление РЭВ при 20°С, Ом | мин 141
ном 148
макс 159
Процентный до- пуск сопротив. всех реле, вклю чая МК и проч. | -5% +8%

Типы реле

Тип | Обозначение в схеме
--- | ---
РП 279 | KV48
РП 280 | KV18, KV12, KV16, KV17, KV21, KV47, KV55
РП 281 | KV13
РП 282 | KV14, KV15, KV19, KV22, KV31, KV32, KV40, KV46, KV51, KV52, KV75, KV78
РП 283 | KV41, KV43, KV44

Различие типов реле РП 277 - РП 282 заключается только в блокировках

Тип | разом- кнутых | замк- нутых
--- | --- | ---
РП 277 | 0 | 2
РП 279 | 2 | 0
РП-280 | 2 | 2
РП-281 | 1 | 3
РП-282 | 4 | 0
РП-283 | 3 | 1

Типы реле

Тип | Обоз. в схеме
--- | ---
РЭВ 296 | KT1, KT2
РЭВ 301 | KT4
РЭВ 49 | KT6, KT7
РКЗ 306 | KV4
РКН 4-04 | KV01 (A1)
РКН 35 | KV01, KV02 (A6)
РЗ 303 | KV1

Дополнительные характеристики реле РП-280 - РП-283

Параметр | Номинал
--- | ---
Витков | 6200
Диам. пр., мм | 0,355
Комм ток, А | 5