U80, U81

ВЛ80ск, тк фото

U80, U81

Назначение

Диоды схемы сигнализации

Схема

### U80 (слева)

1 | Н427 |  | Н486 | В1
2 | Э131 |  | Н485 | ВУВ
3 |  | Э81 | ВУВ суммир.
4 | Н422 |  | Н484 | ВИП
5 |  | Э81 | ВИП суммир.
6 | Н420 |  | Н483 | ТД4
7 |  | Э81 | ТД4 суммир.
8 | Н418 |  | Н482 | ТД3
9 |  | Э81 | ТД3 суммир.
10 | Н416 |  | Н481 | ТД2
11 |  | Э81 | ТД2 суммир.
12 | Н414 |  | Н480 | ТД1
13 |  | Э81 | ТД1 суммир.
14 | Н411 |  | Н479 | ГВ
15 |  | Э81 | ГВ суммир.

### U81 (справа)

1 | Н257 |  | Н497 | ДМ
2 | Н440 |  | Н496 | ПС
3 |  | Э81 | ПС суммир.
4 | Н439 |  | Н495 | ТЦ
5 | Н438 |  | Н494 | ЗБ
6 |  | Э81 | ЗБ суммир.
7 | Н437 |  | Н493 | РКЗ
8 |  | Э81 | РКЗ суммир.
9 | Н436 |  | Н492 | РЗ
10 | Н435 |  | Н491 | НЧ
11 | Н434 |  | Н490 | Тр-р
12 | Н432 |  | Н489 | МК
13 |  | Э81 | МК суммир.
14 | Н431 |  | Н488 | В3
15 | Н429 |  | Н487 | В2

### U80, U81 монтаж диодов на плате

Расположение

Напротив двери в кабину, сверху. На старых ВЛ80тк под SA6

Взаимосвязанные

БС, SA6

Примечание

Маркировка на проводах может не соответствовать.
Используемый диод встречается 1N4007, ток 1А, обратное напряжение 1000В. Сопротивление 220 кОм.