Не горит ТМ

ВЛ80ск, тк

# Не горит ТМ

Последовательность работ

1. Проверить, что лампа горит, когда она должна гореть, для этого:
   - Перевести реверсивно-режимную ручку в Т (сдвинуть с 0). Включить кнопку "Цепи управления"
   - Нажать якорь KV18, реле встанет на самоподхват. Или выполнить торможение краном 395 на 0,2.
   - Всё, теперь ТМ должна гореть.
2. Если ТМ всё же не горит, то
   - Сменить лампу.
   - Проверить питание на контактах в патроне, если что, подогнуть.

Взаимосвязанные

Проверка ТМ
Постоянно горит ТМ