KA15

ВЛ80ск, тк

KA15

Назначение

Защита цепи обмотки возбуждения от перегрузок, отключает К1.

Схема

Н50 |  | Н51 | В цепи К1, отключая его при превышении тока 1250±50А
В436 |  | В437 | В цепи обмоток возбуждения последовательно с К1

Тех. характеристики

Тип: | РТ-252
Ток сраб.: | 1250 ±50 А

Состояние

При превышении тока 1250 ±50 А размыкает контакт в цепи К1

Расположение

Блок 11, у стенки под К1

Взаимосвязанные

К1, схема