КЭ-153

ВЛ80ск, тк

КЭ-153

Кулачковый контакт КЭ-153 используется на аппаратах: контроллер машиниста, реверсор, тормозной переключатель, SA5, SA6, SP1-SP17, ножах (QS5, QS3, QS4, QS11- QS14)

Тех. характеристики

Параметр | мм
--- | ---
Толщина накладки контакта | подвижного | 1,2 (<0,1)
не подвижного | 1 (<0,1)
Раствор | 4,5
Провал | 1,5-2 (<1)

Примечание

Конструктивно состоит из пластмассового корпуса, включающей пружины, ролика-подшипника.
Провал измеряется между контактом и корпусом подвижного контакта

Неисправности

1. Всегда разомкнут. Обрыв медной ленточки (гибкий шунт), связывающей подвижный контакт с местом крепления провода. Проверяется просовыванием текстолитовой пластинки между контактами, которая упирается в ленту. Состояние блокировки всегда разомкнутое.
2. Всегда замкнут. Обрыв одной из 2-х медных лент (гибкий шунт), с замыканием его на неподвижный контакт. Состояние блокировки всегда замкнутое. Есть модификация с обхватывающей скобой, которая при обрыве исключает отслоение с замыканием на соседний контакт.
3. Всегда замкнут. Если контакт выполнен из полупрозрачной пластмассы ("стеклянные"), то у них проблема излома рычага посредине в области валика. При нажатии на ролик контакт прогибается, но не отключается.