KV63

ВЛ80ск, тк

KV63

Назначение

Исключает одновременную работу МПК1 и МПК2 на секции.

Схема

Реле
Н093 |  | ? | МПК1
Н123 |  | Н117 | Самоподхват
А9 |  | 236 | Переход на МПК2 ?
Н092 |  | Н204 | МПК2
Контактор
Н092 |  | А2 | Последовательно с SF92 МПК2
Н08 |  | А6 | Питание ЦМК
Н07 |  | А6 | Питание ЦМК
Н093 |  | А3 | Последовательно с SF93 МПК1
Н092 |  | Н652 | Последовательно с SF92 МПК2, на Z12
Н093 |  | Н653 | Последовательно с SF93 МПК1, на Z13
А9 |  | А252 | Переход на МПК2
Н117 |  | Н123 | Самоподхват позволяет переключить МПК только при рукоятке усилия в 0
Ж |  | Н117 | От KV21

Тех. характеристики

Тип: | MK?

Состояние

Включено при работе МПК1, при вкл. кнопки "Система управления"

Расположение

Блок 4 (иногда с обратной стороны)

Взаимосвязанные

KV21, схема