Не показывает ток ТД одной секции

ВЛ80ск, тк

# Не показывает ток ТД одной секции

Последовательность работ

1. Проверить визуально, включен ли KM43 (питание МСУД, соответственно импульсы на ВИП).
   - Не включен изначально в "0" и "П" контроллера, смотреть тумблер "Блоки управления", диод, контактор. Последний проверить стойку и берётся ли на самоподхват при включенном МСУД.
   - Отключен после "П", смотреть блокировку самоподхвата Э13-Н116, а также диоды U41, U31, U43. То есть, проверить, что во время тяги включен KM43. В данном случае схема собрана, БВ запитаны, светодиод ВИП погас (KM41, KM42 включены), блок сигнализации показывает полную готовность к набору тока.
2. Проверить тягу вперёд и назад, то есть бл-ки на QP1, которые включают KT7.
   - Обрыв в блокировке. Перевести в QP1 в положение, в котором не работает схема и проверить замкнутые бл-ки.
   - Вентиль заедает. При этом от нажатия штока рукой он может работать нормально.
3. Также на больной секции обратить внимание, что на блоке 4 включены реле КТ1, KT7, KV15, все 3 реле слева в столбик. На блоке 5 горят светодиоды на панели A71, A72. Посмотреть по киловольтметру есть ли ток или проверить везёт ли секция.
4. Если не гаснет ВИП, а с ним горит Тр-р или В1, В2, то проверить, что включены тумблера В1, В2, МН в коридоре.
5. Проверить SF на МСУД.
6. Проверить давление в ЦУ, не перекрыт ли кран КН31.

## Иногда не показывает ток ТД секции и секция не везёт

1. На KM43 зачистить контакты с проводами Н046, Н652, которые заметно подгорают (не чёрные, но ямки в контактах). Это питание МСУД, соответственно импульсы на ВИП.

Взаимосвязанные

- Номер ТД
- Не показывает ток одного ТД
- Не показывает ток 2-х ТД
- Не показывает ток ТД всех секций
- Выбивает БВ секции