Горит ЗБ

ВЛ80ск, тк

# Горит ЗБ

Аналогичная формулировка: "Нет зарядки АБ". Амперметр показывает разряд батареи.

Последовательность работ

ЗБ горит, когда отключен контактор KM в блоке A25, то есть нет напряжения на тр-ре T1 питания ЦУ.

1. Щёлкнуть тумблером "Включение ШП", чтобы услышать, что KM5 отключился и включился (при этом также отключился и включился KM)
   - Если при этом не слышно как включается KM5, то проверить стеклянный предохранитель F3 на лицевой панели ШП. Его часто задевают курткой и пропадает контакт. Часто он замотан изолентой
   - Если при этом не слышно как включается трансформатор T1 в блоке A25, то проверить предохранитель F16, на панели предохранителей в блоке 9.
2. Отключен ГВ.

## Аппараты не влияющие на светодиод ЗБ, но влияющие на зарядку АБ

Так как светодиод ЗБ (и на мониторе) связан только с отсутствием напряжения на трансформаторе ЦУ, то многие вещи с сигналом ЗБ не связаны, хотя и связаны с зарядкой АБ:

- Все 3 рубильника должны быть в верхнем положении, левый на АБ.
- Проверить, целостность контролек на белых предохранителях F1, F2 100А. Ток разрядки АБ показывает, что эти предохранители целые, но нет напряжения на тр-ре, соответственно отключен KM.
- АБ заряжена, соответственно нет тока зарядки. Переключить тумблер вольтметра S4 на "Напряжение батареи", чтобы убедится, но лучше отключить тумблер "Включение ШП", чтобы увидеть напряжение на АБ под нагрузкой. При этом после включения ШП кратковременно появится ток зарядки АБ.