Шаблон для настройки реле

ВЛ80ск

Шаблон для настройки реле и контакторов МК

- Материал - сталь (или медицинский сплав, лёгкий светлый). Из штангенциркуля, с насечками.
- Длина 110 мм
- Ширина 3 мм
- Высота 7 мм
- С одной стороны лесенкой 6 ступенек от 1,5 до 4,0 с шагом 0,5 и длиной по 5 мм
- С другой стороны лесенкой 6 ступенек от 4,5 до 7 с шагом 0,5 и длиной по 5 мм
- В центре 3,5 мм длиной 50 мм
- Боковые стороны мерки 3 и 6 (можно 2 и 5) покрасить маркером, чтобы легко ориентироваться не отсчитывая число ступенек от края.

- Мерка 1,5 и 2 мм определяют провал контактов в блокировках реле РП и реле времени
- Мерка 3 мм определяют раствор в тех же реле. Хотя впоследствии ширина мерки 3 мм использовалась для измерения, так как не требует утопления шаблона
- Мерка между 4,5 и 6 мм используется для МК со стойкой контактов
- Если шаг ступенек в точности соблюдается по 5 мм, это также может использоваться для измерения больших растворов

# Другие шаблоны

- Шаблоны можно легко выточить из текстолита (лёгкие).
- Воспользоваться стальной линейкой
- В крайнем случае на электровозе на путях депо или на станции при отсутствии шаблона или линейки можно использовать ключи. Например ключ 24-27 соответствует раствору дугогасительных контактов ПК. А в трудно доступных местах головкой болта.