KV31

ВЛ80ск, тк

KV31

Назначение

Включено на головной секции, разрешая управление только с неё. в цепи блокировочного переключателя SA6 (сигнализация С1; С2), кнопки песок и калориферов.

Схема

Н033 |  | Н348 | В цепи калорифера, обогрева стёкол, кондиционера
Н533 |  | Н014 | В цепи освещение тележек KV78 (см. KV14)
Н029 (Н028?) |  | Н400 | В цепи тумблеров отключения секций SA6
Н030 |  | Н321 | На песок и тифон/свисток
Ещё варианты
247 |  | 215 | Вместо Н533-Н014
Э51 |  | Н321 | На песок и тифон/свисток
Ж |  | Н20 | В цепи контроллера реверсора, контакты 5-6

Тех. характеристики

Тип: | 282

Состояние

Включено на головной секции

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

KV78, Y17, SA6, схема

Примечание

Чтобы проверить реле KV31 не тифоня на весь цех, нужно подклинить KV13