QS5

ВЛ80ск, тк фото

QS5

Назначение

Рубильник для подключения ТД одной тележки от сети депо.

Схема

Ножи в силовой цепи ТД
Ж, Корпус |  | В216 | Соединяет ТД (-) с землёй (корпусом)
В100 |  | В102 | Соединяет розетки (+) с шиной БВ ТД
Низковольтные блокировки
Н227 (Н223) | 15 |  | 23 | Н222 (Э34) (Н226) | В цепи токоприёмника KV44
Н155 (Н156) | 12 |  | 22 | Э26 | В цепи удерживающих катушек БВ

Тех. характеристики

Тип: | РШК-56

Состояние

Отключены под контактным проводом.
Включен при выгоне из ПТО.

Расположение

Блок силовых аппаратов A11, A12

Взаимосвязанные

KV44
Вывод под низким напряжением