УТВЕРЖДЕНЫ
        Распоряжением ОАО «РЖД»
                                                                                                                                от 31  марта 2010 г. № 671р
                                                                                                             
Рекомендации локомотивной бригаде по обнаружению и устранению неисправностей в пути следования на тепловозах  ТЭМ2

№
п/п	Неисправность	Вероятная причина	
Метод устранения

Пуск дизеля
	
1.	Топливоподка-чивающий насос не создает нормального давления 0,18—0,3 МПа" (1,8—3,0 кгс/см2)	1.Попадание      воздуха     в топливную    систему   
2. Выход   из   строя     топливо подкачивающего     насоса.

	Открыть кран на нагнетательной трубке и выпустить воздух.
Если устранить неисправность невозможно, разрешается работа и следование с поездом при питании секции топливных насосов за счет разряжения, создаваемого секциями топливного насоса дизеля с помощью аварийной системы. Для этого выключить автомат «Топливный насос», снять пломбу с крана 4(26) , открыть кран и запустить дизель. Остановку дизеля производить выключением тумблера «Пуск—остановка дизеля»	
2.	При     включенных автомате и тумблере «Топливный    насос» вал топливоподкачи-вающего насоса   не   вращается или вращается   с перебоями	 Перегорел      предохранитель      цепи   питания   от аккумуляторной    батареи 

	Сменить  предохранитель  на  80 А  в
аппаратной камере

	
3.	При включении тумблера В-27 «Пуск и остановка дизеля» и автомата АВ-3
«Управление общее» не включается контактор КТН	
Переключатель числа тепловозов – ПЧТ не установлен в положение «Одного тепловоза».

Поставить переключатель ПЧТ в положение «Одного тепловоза» то есть горизонтальное 

	
4.	При        включении       тумблера «Пуск—остановка дизеля» и автомата   «Управление      общее» коленчатый  вал не проворачивается	1. Штурвал        контроллера машиниста   не     установлен в нулевое положение

2. Не   сработало   реле   времени  РВЗ  и  не  замкнулись его контакты в цепи катушки реле РУ5

3.  Наличие    воздуха в топливной     системе  или его подсос

4. Нарушена         последовательность   пусковых   операций	Установить контроллер машиниста в нулевое положение

Проверить срабатывание реле РВЗ

Удалить воздух из системы

Отключить  и   снова  включить   тумблер  «Пуск—остановка   дизеля»	
5.	При   пуске   коленчатый       вал вращается   нормально,     рейки топливного    насоса передвигаются в сторону подачи топлива, но дизель-генератор не запускается	1. Выключены    секции топливного насоса 

2. Попадание воздуха в топливную систему

 3. Недостаточное количество масла в ванне

 4. Чрезмерная    вязкость масла, залитого в ванну    регулятора    (в зимнее время)

5. Сработал регулятор
предельной частоты вращения  коленчатого вала	Включить секции топливных насосов 

 Удалить воздух из  топливной системы  

Заполнить ванну регулятора маслом до середины масломерного стекла

Наполнить ванну регулятора подогретым маслом, взятым из картера дизеля

Восстановить регулятор предельной частоты вращения вала дизеля	
6.	Дизель-генератор запускается с трудом или после   пуска   останавливается	1. Тугой   ход   реек   топливного  насоса

2. Дизель не прогрет
	Проверить свободность хода реек, неисправный насос отключить

Прогреть    дизель    до  необходимой температуры	
7.	Дизель не   запускается   при   исправной   работе электрической
аппаратуры	
1.  Не включен    предельный регулятор    частоты вращения коленчатого   вала дизеля

2 Недостаточное   количество   топлива в топливном баке

3. Недостаточное   количество    масла  в ванне  регулятора    
	Включить     предельный       регулятор, для чего установить рукоятку ручного выключения дизеля в первоначальное положение 

Проверить наличие топлива в баке

Заполнить     ванну     регулятора   маслом до установленного уровня масломерного стекла 

Зарядка аккумуляторной батареи
	
8.	Отсутствует зарядка    аккумуляторной    батареи	
1. Перегорел      предохранитель  на  80  А  вспомогательного генератора    или батареи

2. Проскальзывают ремни привода  двухмашинного агрегата 

Заменить предохранитель 80А в аппаратной камере

Натянуть   ремни  привода двухмашинного агрегата при   остановленном дизеле

Трогание тепловоза с места
	
9.	Тепловоз     не трогается с места   после   установки штурвала контроллера машиниста    в   рабочее     положение	1.Выключен           тумблер «Управление машинами» 

2.Выключен отключатель моторов

3.Не   замкнулись     контакты  выключателя     блокировки   двери   в   аппаратной камере

4. Выключен ЭПК	Включить тумблер «Управление машинами»

Поставить отключатель моторов в положение I—II для езды на двух тележках

Проверить закрытие двери аппаратной камеры

Включить ЭПК	
10.	Тепловоз         не трогается с места,  срабатывает реле боксования	1.На   валу   одного   из   тяговых        электродвигателей   повернулись шестерни

2.Обрыв  в  цепи  реле
боксования	Выключить неисправную тележку, установить отключатель моторов в положение I или II.

Выключить тележку с неисправным реле боксования	
11.	Не включаются контакторы ВВ, П-1,       П-2, КВ ,реле РВ-4, РВ-1

	1. Не включен  тумблер   В-2 «Управление машинами»

2.  Выключен  автомат АВ-З «Управление общее»	Включить тумблер В-2 «Управление машинами»

Включить автомат АВ-3 «Управление общее»	

Следованием с поездом
	
12.	Не    происходит включения     ослабленного возбуждения тяговых электродвигателей	1. Не включен тумблер «Управление    переходами» 	Включить тумблер «Управление    переходами»	
13.	Неисправность тягового электродвигателя	 Междувитковое       замыкание, пробой   изоляции     якоря или  катушек   и  др.	Дальнейшее следование может быть допущено с отключением тележки с неисправным электродвигателем. 
Движение на одной тележке осуществлять при токе ГГ до 605 А.	
14.	Стрелка    электроизмерительного прибора стоит      в      начале шкалы	
1.Выключен    автомат «Сигнально - контрольные при боры»

2. Тумблер    «Питание приборов» не включен   

	Включить автомат «Сигнально - контрольные приборы»

Включить тумблер «Питание приборов»
	
15.	Дизель   не   развивает     полной мощности	1.  Обрыв        нагнетательной трубки   форсунки.      Резкое     нарушение      ритма работы дизеля. Произошло          заедание плунжера     секции    топливного насоса  или иглы распылителя       форсунки одного   из цилиндров дизеля

2.  Не   работает   один     или несколько цилиндров	Выключить секцию насоса и следовать на пяти цилиндрах 

Выключить секцию топливного насоса неисправного цилиндра и следовать на пяти цилиндрах	
16.	Дизель не    развивает     полной мощности,      наблюдается большая дымность	
1.Отсоединилась    рейка одной  из секций  топливного насоса от вала наполнения    (появление      резких стуков в цилиндре и дымного   выпуска)

2.Неисправна      одна     или несколько форсунок	
Выключить секцию топливного насоса и рейку соединить с валом наполнения 

Поочередным выключением секций топливного насоса определить цилиндр, в котором неисправна форсунка. Выключить секцию топливного насоса неисправного цилиндра и следовать на пяти цилиндрах	
17.	Дизель работает с    дымным   выпуском	1.Дизель    перегружен  или нагружен сразу же после пуска без    предварительного прогрева 

2.Зависает   игла   или  засорены   отверстия      распылителя форсунки 

3.Недостаточная    компрессия   в   цилиндрах     дизеля вследствие износа или  пригорания  поршневых колец,      негерметичности или       поломки     пружин клапанов       цилиндровых крышек 	Уменьшите нагрузку или прогрейте дизель после пуска 

Поочередным выключением секций топливного насоса определите цилиндр, в котором неисправна форсунка. Выключить секцию топливного насоса неисправного цилиндра и следовать на пяти цилиндрах

Поочередным выключением секций топливного насоса определить неисправный цилиндр.  Выключить секцию топливного насоса неисправного цилиндра

	
18.	Дизель стучит	Зависание   иглы,     недостаточная   затяжка      пружины  у   форсунки, заклинивание плунжерной пары топливного насоса 
	Поочередным выключением секций топливного насоса определить неисправный цилиндр.  Выключить секцию топливного насоса неисправного цилиндра и следовать на пяти цилиндрах	
19.	Дизель      работает  неустойчиво	 1.Наличие     воздуха   в   топливной системе 

2. Наличие    воздуха в масляной   ванне    регулятора после замены масла

3.Недостаточный    или слишком     большой  уровень масла   в   масляной  ванне РЧО	Удалить воздух

При   прогретом   масле   в   регуляторе отвернуть    регулировочную    иглу  на два-три   оборота   и   дайте   двигателю проработать   неустойчиво     5—8   мин при   минимальной   частоте   холостого хода, затем постепенно завернуть иглу,  после  этого  дизель  начнет  работать   устойчиво.     Регулирование   открытия  иглы  производите  при  хорошо   прогретом  дизеле 

Установить установленный по масломерному стеклу уровень масла