# Задание на лабораторную работу:

# ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Задание Снять и построить вольтамперные характеристики линейных и нелинейных элементов. Построить графическим методом результирующую ВАХ для заданной схемы.

Изменяя входное напряжение цепи, измерить токи и напряжения на всех участках последовательно-параллельной цепи.

Сравнить экспериментальную ВАХ цепи с вольтамперной характеристикой, полученной графическими построениями.

# Порядок выполнения работы

1. Изучите теорию (пункт меню: Теория).

2. Снять опытным путем вольтамперные характеристики линейного сопротивления R1 и двух нелинейных элементов НЭ1 и НЭ2. Для этого необходимо поочередно переключать страницы со схемами. Измерения проводить для 5 – 6 точек ВАХ. Входное напряжение U изменять от нуля до Umax .

* Примечание. . ВАХ линейного сопротивления R1 можно построить по одной точке, ток и напряжение для которой измеряют по общей схеме эксперимента.

Результаты измерений записать в табл. 1.

#####

#####

##### Таблица 1

R1 | U | В |  |  |  |  |
I | А |  |  |  |  |
#### НЭ1 | U | В |  |  |  |  |
I | А |  |  |  |  |
#### НЭ2 | U | В |  |  |  |  |
I | А |  |  |  |  |

3. Переключить страничку на последовательно-параллельную схему соединения элементов рис. 11.7. Задавая величину входного напряжения цепи U, измерить токи в ветвях I1, I2 и I3 и напряжения на элементах цепи U1 и U23. Входное напряжение U необходимо изменять в пределах от нуля до Umax (3 – 4 значения). Результаты измерений занести в левую часть табл. 11.2.

##### Таблица 11.2

Измерено | #### Вычислено
U | I1 | I2 | I3 | U1 | U23 | U | I1 | I2 | I3 | U1 | U23
В | А | А | А | В | В | В | А | А | А | В | В

4. По данным измерений п. 2 (табл. 11.1) построить в одних осях координат ВАХ отдельных элементов. Графическими построениями получить сначала ВАХ параллельного участка цепи, а затем ВАХ всей последовательно-параллельной цепи (см. примеры в теоретическом разделе).

По этим ВАХ определить для схемы рис. 11.7 графическим методом при тех же значениях напряжения U, что и в опыте п. 3, токи I1, I2, I3 и напряжения U1 и U23. Последовательность этих построений показана на рис. 11.5, б.

Для задаваемого значения U по ВАХ всей цепи I1(U) определяют ток в неразветвленной части I1. Затем, зная I1, по ВАХ линейного элемента I1(U1) находят напряжение на нем U1, а по ВАХ параллельного участка I1(U23) узнают напряжение U23. Определив напряжение на параллельном участке U23= U2=U3 находят по ВАХ НЭ1 I2(U2) ток I2 и по ВАХ НЭ2 I3(U3) ток I3 .

Полученные значения записать в правую часть табл. 11.2. Для какого-либо из опытов на графиках ВАХ показать последовательность построений для определения токов и напряжений.

5. Для оценки результатов построить в тех же осях координат (п. 4) экспериментальную ВАХ разветвленной цепи I1(U) по данным левой части табл. 11.2. Качественно сравнить две вольтамперные характеристики разветвленной цепи: экспериментальную и полученную графическими построениями п.4.

6. Сделайте выводы по проделанной работе.