Справка о работе с программой

Для перехода от одного раздела лабораторной работы к другому требуется сделать щелчок левой кнопкой «мыши» на названии корешка страницы в верхней части экрана. Например, для ознакомления с разделом теории нужно щелкнуть на корешке Теория.

При работе в режиме моделирования для изменения напряжения подводимого к цепи требуется подвести указатель «мыши» (курсор) к изображению движка регулятора, затем следует нажать левую кнопку «мыши» и, удерживая ее перемещать указатель в требуемом направлении (вниз – уменьшение параметра, вверх – увеличение). Можно более плавно изменять напряжение, нажимая клавиши со стрелками на клавиатуре.

По виртуальным цифровым приборам производите измерения тока в цепи и напряжений на участках.

На графике в нижней части экрана голубым цветом изображена зависимость напряжения на катушке от тока. Желтым цветом изображена зависимость напряжения на конденсаторе от тока. Красным цветом изображена зависимость входного напряжения от тока. На красной кривой имеется указатель рабочей точки в виде синего крестика. Положение указателя меняется в соответствии с изменением входного напряжения. При увеличении напряжения происходит скачек тока с увеличением его. А при уменьшении напряжения в другом месте графика происходит скачкообразное уменьшение тока.