СОДЕРЖАНИЕ:

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

5.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Пульт технологический ПТ-03 (далее «Пульт», «устройство») предназначен для работы в составе систем диспетчерского контроля на железнодорожном транспорте в качестве терминального устройства ввода — вывода символьной информации.

1.2. Пульт обеспечивает информационный обмен с периферийным контроллером ПК-02 или другими внешними устройствами через последовательную линию связи по интерфейсу RS-232.

1.3. Устройство предназначено для применения в условиях с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69).

1.4. Эксплуатация устройства в непрерывном режиме работы должна осуществляться в сухих отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. В нормальных условиях эксплуатации пульт обеспечивает: 1) приём из последовательной линии связи и вывод на жидкокристаллический символьный индикатор (4 строки по 16 символов или 1 строка из 16 символов) сообщений, содержащих символы, приведенные в таблице.2.1 в соответствии с расширенной кодировочной таблицей ASCII).

Таблица 2. 1

Код | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | А | В | С | D | Е | F
0 |  |  | SP | 0 | @ | Р |  | p | A | Р | а |  |  |  | р |
1 |  |  | ! | 1 | А | Q | а | q | Б | С | б |  |  |  | с |
2 |  |  | « | 2 | В | R | Ь | r | В | Т | в |  |  |  | т |
3 |  |  | # | 3 | С | S | с | s | Г | У | г |  |  |  | у |
4 |  |  | $ | 4 | D | Т | d | t | Д | Ф | д |  |  |  | ф |
5 |  |  | % | 5 | Е | U | е | u | Е | Х | е |  |  |  | х |
6 |  |  | & | 6 | F | V | f | v | Ж | Ц | ж |  |  |  | ц |
7 | BEL |  | ‘ | 7 | G | w | g | w | З | Ч | з |  |  |  | ч |
S | BS |  | ( | 8 | Н | X | h | x | И | Ш | и |  |  |  | ш |
9 |  |  | ) | 9 | I | Y | i | y | Й | Щ | й |  |  |  | щ |
А | LF |  | * | : | J | Z | J | z | К | Ъ | к |  |  |  | ъ |
В |  |  | + | ; | К |  | k |  | Л | Ы | л |  |  |  | ы |
С |  |  | , | < | L |  | 1 |  | М | Ь | м |  |  |  | ь |
D | CR |  | - | = | М |  | m |  | Н | Э | н |  |  |  | э |
E |  |  | . | > | N | ^ | A |  | О | Ю | о |  |  |  | ю |
F |  |  | ⁄ | ? | O | - | о |  | П | Я | п |  |  |  | я |

Примечания: BEL - Звуковой сигнал

BS - Возврат на шаг

LF - Перевод строки

CR - Возврат каретки

SP-Пробел

2) ввод с 21 - кнопочной клавиатуры символов и передачу в последовательную линию связи соответствующих им кодов:

Таблица 2.2

После Shift | Клавиша | Start | F5 | 9 | 6 | 3 | + | Enter
Код | 1 Bh |  | 39h | 36h | 33h | 2Bh | 0 Dh
Клавиша | F2 | F4 | 8 | 5 | 2 | 0 | Space
Код | 02h | 04h | 38h | 35h | 32h | 30h | 20h
Клавиша | Fl | F3 | 7 | 4 | 1 | * | Shift
Код | 0 lh | 03h | 37h | 34h | 31h | 2Ah |
Клавиша | Start | F10 | PgUp | → | PgDn | — | Enter
Код | 1 Bh |  |  |  |  | 2Dh | 0 Dh
Клавиша | F7 | F9 | ↑ |  | ↓ | Ins | ←
Код |  |  | 05h | 2Eh | 06h |  | 08h
Клавиша | F6 | F8 | Home | ← | End | / | Shift
Код |  |  |  | 08h |  | 2Fh |

3) скорость приема и передачи данных в линию связи - 1200, 2400, 4800,

9600 бит/с, метод передачи данных - асинхронный;

4) формат элементарной посылки:

-1 старт-бит;

- 8 бит данных;

-1 стоп-бит.

2.2. Питание пульта осуществляется от источника питания ПК-02 через плату УПеТ-М2 и интерфейсный шнур или от внешнего источника питания напряжением 12В ± 20%.

2.3. Потребляемая мощность - не более 1 ВА.

2.4. Масса пульта - не более 0,5 кг.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки устройства входят:

1) пульт технологический ПТ-03 ИН7.315.000 - 1 шт.;

2) шнур интерфейсный ИН7.315.900 - 1 шт.;

3) паспорт ИН7.315.000 ПС;

4) упаковка.

3.2. Изделие поставляется в собранном и упакованном виде.

3.3. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его параметров, установленных ТУ 4200-003-45602127-99.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

4.1. Конструкция

4.1.1. Конструктивно пульт выполнен в пластмассовом корпусе "BOS 901" фирмы "BOPLA" с габаритными размерами 220x100x30 мм.

4.1.2. В корпусе установлена плата управления с элементами и жидкокристаллический индикатор. Разъём питания и разъём последовательного интерфейса укреплены на задней стенке корпуса. На лицевую панель наклеена пленочная клавиатура. Электрические соединения всех частей внутри корпуса осуществляются при помощи разъёмов.

4.2. Принцип работы

4.2.1. На рис.4.1 показана структурная схема пульта, на которой обозначены основные узлы устройства.

Рис. 4.1. Структурная схема пульта.

4.2.2. После включения питания пульта микропроцессор платы управления начинает выполнять программу, записанную в память микроконтроллера АТ89С52 на предприятии - изготовителе пульта.

4.2.3. Микросхема CMOS 93 C 46 представляет собой энергонезависимое запоминающее устройство, в котором микроконтроллером сохраняются данные о настройках, произведенных пользователем.

4.2.4. При поступлении данных через линию связи адаптер ADM 232 преобразует сигнал линии RS-232 в уровни TTL. Универсальный асинхронный приёмопередатчик (УАПП) микроконтроллера осуществляет приём последовательных данных младшими битами вперёд. Принятый байт сразу же выводится на индикатор в соответствии с таблицей 2.1. Курсор на индикаторе перемещается в следующую позицию. При заполнении индикатора, строки сдвигаются вверх, а верхняя строка теряется. Следующий символ выводится в первой позиции 4-й строки. Для однострочного режима при поступлении 17-го символа строка не очищается, символ выводится в 1-й позиции.

Замечание: На индикаторе не могут одновременно высвечиваться более 8 различных русских букв, начертание которых не совпадает с начертанием латинских символов (например, 'А' русская совпадает по начертанию с 'А' латинской, но 'и' русская не имеет аналогов).

4.2.5. При нажатии символьных клавиш соответствующий код символа (см. таблицу 2.2) сразу же передаётся в линию связи в последовательном виде младшими битами вперёд. При нажатии клавиши 'Shift' передача не производится, курсор принимает вид мигающего прямоугольника, и микроконтроллер ждет нажатия следующей клавиши. Повторное нажатие клавиши 'Shift' отменяет эту команду.

4.2.6. При кратковременных перебоях в питании и при "зависании" программы "сторож" ADM 805 выдаёт сигнал сброса, что приводит к перезапуску программы.

4.2.7. Встроенный стабилизатор питания пульта преобразует входное напряжение 9 ÷ 20 В в напряжение +5 В, необходимое для работы устройства.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К техническому обслуживанию устройства допускаются лица, изучившие настоящий документ и прошедшие инструктаж по электробезопасности.

5.2.Категорически запрещается вскрывать корпус устройства при включенном электропитании.

5.3. При всех видах работ по техническому обслуживанию необходимо соблюдать требования и меры по защите микросхем и полупроводниковых приборов от разрушающего воздействия статического электричества.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

6.1. Распаковка изделия

6.1.1. Распаковка пульта должна производиться в помещении при температуре воздуха не ниже +15°С и относительной влажности не более 70%. Распаковку в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав в течение 24 часов. Размещение тары рядом с источником тепла запрещается.

6.1.2. В процессе распаковки необходимо проверить:

1) соответствие полученной продукции упаковочным листам и описям;

2) внешний вид пульта и интерфейсного кабеля на отсутствие повреждений после транспортирования.

6.2. Подключение

6.2.1. Подключить пульт согласно схеме (Рис 6.1.).

Рис. 6.1. Схема подключения пульта

Порядок подключения:

1) при помощи шнура интерфейсного соединить пульт с ПК-02, либо с другим внешним устройством;

2) включить питание ПКт02 или подключить внешний источник питания напряжением 12В ± 20%.

6.2.2. После включения питания примерно на 1,5 с на индикаторе пульта высвечивается заставка, в которой указывается текущая скорость обмена через линию связи. Затем на индикаторе отображается курсор в виде горизонтальной черты, располагающийся в зависимости от выбранного числа строк индикатора в 1-й позиции 1-й строки (для режима 4-х строк) или в 1-й позиции 2-й строки (для режима 1-й строки). Далее микропроцессор ожидает нажатие клавиш или прихода сообщения по линии связи.

6.3. Проверка работоспособности

6.3.1. При последовательном нажатии клавиш 'Shift' и 'F 9' пульт переходит в режим тестирования, при этом в течение ~1 с отображается надпись "Тестирование индикатора", а затем на 1,5 с отображаются все точки на экране (64 знакоместа 5x8 точек). Отсутствие засветки каких-либо точек говорит о неисправности индикатора. Далее на индикаторе отображается надпись 'Проверка клавиш'. В этом режиме путем последовательного нажатия всех клавиш проверяется работоспособность клавиатуры и соответствие выводимых символов нажатым клавишам. При нажатии клавиши 'Enter' тестируется энергонезависимая память CMOS. Результат тестирования выводится на экране. По нажатию любой клавиши выводится сообщение 'Проверка сторожа' и происходит «зацикливание» программы, чем проверяется работоспособность «сторожа» ADM 805. При правильной работе приблизительно через 2 с происходит перезапуск программы.

6.4. Настройка

6.4.1. При последовательном нажатии клавиш 'Shift' и 'F 10' пульт переходит в режим настроек. На индикаторе отображается меню настроек, при помощи которого можно установить требуемые контрастность индикатора, скорость обмена по линии связи и количество отображаемых на индикаторе строк.

6.4.2. Для изменения контрастности индикатора в режиме "Меню" нажать клавишу "1", после чего нажатием клавиши "О", "1", "2" или "3" установить требуемую контрастность индикатора ("О" - максимальная контрастность, "3" -минимальная контрастность). Для возврата в меню нажать клавишу 'Enter'.

6.4.3. Для установки требуемой скорости обмена по последовательной линии в режиме "Меню" нажать клавишу "2", после чего нажатием клавиши "О", "1", "2" или "3" установить требуемую скорость в соответствии с табл.6.1.

Таблица 6.1.

Клавиша | Скорость, бит/с
"0" | 1200
"1" | 2400
"2" | 4800
"3" | 9600

Для возврата в режим меню нажать клавишу 'Enter'.

6.4.4. Для установки количества отображаемых на индикаторе строк в режиме "Меню" нажать клавишу "3", после чего нажатием клавиши "1" или "4" установить количество отображаемых строк равное 1 или 4 соответственно.

Для возврата в режим меню нажать клавишу'Enter'.

6.4.5. Для выхода из режима "Меню" нажать клавишу 'Enter', установленные параметры запоминаются в энергонезависимой памяти CMOS, и происходит перезапуск программы.

Примечание. При использовании пульта совместно с ПК-02 установить скорость обмена 9600 Бит/с и режим отображения в одной строке.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1.1.Выполнение программы микроконтроллер начинает непосредственно при появлении напряжения питания.

7.1.2.При работе пульта символы, принимаемые из линии связи, непосредственно отображаются на индикаторе пульта.

7.1.3.При нажатии клавиши на клавиатуре (см. таблицу 2.2) код введенного символа непосредственно передается в линию связи.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Пульт не требует технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Если в процессе эксплуатации пульт вышел из строя, его необходимо заменить на исправный.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 9.1.

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Метод устранения
1. При включении питания на индикаторе не появляются заставка и курсор. | 1.1. При использовании совместно с ПК-02 обрыв линии связи. 1.2. При питании от внешнего источника обрыв кабеля питания. | 1.1.1. Проверить целостность линии связи с внешним устройством. 1.2.1. Проверить и при необходимости заменить кабель питания.
2. Нет связи с внешним устройством. | 2.1. Обрыв линии связи с внешним устройством. | 2.1.1. Проверить целостность линии связи с внешним устройством.
2.2. Неправильно установлена скорость обмена с внешним устройством. | 2.2.1. Установить скорость обмена (п.п. 6.4.3.), указанную в документации на внешнее устройство (при использовании совместно с ПК-02 установить скорость обмена 9600 Бит/с).

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт технологический ПТ-03 заводской №__________ соответствует техническим условиям ТУ 4200-003-45602127-99 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска____________

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Пульта ПТ-03 требованиям технических условий ТУ 4200-003-45602127-99 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации пульта составляет 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.3. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену пульта в случае отказов, возникших по вине предприятия - изготовителя и при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных соответствующими эксплуатационными документами.

11.4. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

-наличие механических повреждений;

-ущерб в результате несоблюдения потребителем правил эксплуатации, использования изделия не по назначению;

-ущерб в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;

-ущерб или утеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев и т.д.;

-ущерб, вызванный попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей;

-при наличии следов постороннего вмешательства;

-ущерб в результате внесения изменений в конструкцию изделия;

-ущерб в результате транспортировки.

11.5. Срок службы пульта - 10 лет.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направлять заказным письмом по адресу:

620093, г. Екатеринбург, ул. Шувакишская, 2

Научно-производственный центр «ИНФОТЭКС»