Мета роботи: придбання навичок, пошуку відмови рейкових кіл у вимірювані опору ізолюючих елементів.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

1

5. 092505 30 04 - ЛР

2

Розроб.

Перевір.

Маслов

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

Вимірювання опору ізолюючих елементів в рейкових колах.

Літ.

Акрушів

3

ХЕМТТБ Група 34 АТ

Робоче місце: лабораторна робота виконується на одній із діючих рейкових кіл станції. Інструменти та матеріали: вимірювальний прилад, засіб СЦБ, сигнальний желет.

Методика виконання роботи:

1.Перевірка наявності і цілості елементів ізоляції приладів, які підлягають вимірюванню опору.

Зміст звіту:

1.Накреслити схему вимірювання опору ізоляції

2.Результати вимірювань напруги занести в таблицю 1

3.Виконати розрахунок опору ізоляції і заповнити таблицю 2

4.Коротко пояснити порядок перевірки справності, і вимірювання опору ізоляції.