KM14

ВЛ80ск, тк

KM14

Назначение

Включает компрессор (МК).

Схема

Н240 |  | Н245 | В цепи Y5 (разгрузочный)
Н254 |  | Н432 | Сигнализация, светодиод МК
|  |  | свободный контакт
|  |  | свободный контакт
Н256 |  | Ж | От KV48, KT6

Тех. характеристики

Тип: | МК84

Состояние

Включен при работающем компрессоре

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

Y5, KV48, KT6, KK14, SP6, SP15, схема

Неисправности

Не запускается МК
Тяжёлый запуск МК
Срабатывает РТТ