Не запитывается ВИП

ВЛ80ск, тк

# Не запитывается ВИП

Иногда машинист этот пункт пишет как "Отпадает БВ", так как не проверяет (не знает) запитывание ВИП перед тем как перевести рукоятку усилия в "С".

1. Неисправность определяется по сигнальному светодиоду ВИП.
2. Если не включился KV15 - смотрите: "Не включается KV15".
3. Смотрите: "Не показывает ток 2-х ТД", последний пункт 8 (Не включился KM41 или KM42, обрыв в SK31, SK32) и далее "Проверка ВИП".

Взаимосвязанные

ВИП