Трансформаторы

ВЛ80ск, тк

# Т1 (в A25)

Тр-214. Питание 50В в ЦУ и зарядка АБ

# Т2 (в A25)

Токовый тр-р TT-222, для ограничения тока заряда АБ не более 30А

# Т1, T2, T15

ЛЕМ-датчики тока тяговых двигателей, а T15 - возбуждения при РТ

# T5, ОДЦЭ-5000/25Б-02

Тяговый тр-р.

# T6 (для РМТ)

Отключает ГВ при превышении тока от контактной сети.

# T7 (ТТ счётчика)

# T9 на земляную защиту

Тр-18

# T11 обогрев

Тр-23. Обогрев кранов, компрессора, печи в кабине

# T17, T18, T19, T20

ТР-135, ТО-89. Обеспечивают работу системы, устанавливающую необходимую величину угла отпирания тиристоров ВИП в зависимости от формы напряжения в к/сети.

# T21, T22, T23, T24

ДУК-4-01. Передаёт информацию об углах коммутации в блок управления A55.