A6

ВЛ80ск, тк фото

A6

Назначение

Панель защиты резисторов R10 (ББР) от токовых перегрузок в режиме РТ. В цепи K1. (177 -2, +3 В).

Схема

KV01 | KV02

Тех. характеристики

Тип | ПРН-165
Тип реле: | РКН-35 (32 Ом)
U сраб: | 177 (-2, +3) В

Состояние

Отключены. Включаются только при перегрузке

Расположение

За блоком A11, на стенке кузова со стороны машиниста

Взаимосвязанные

K1, R10, схема
Срывает РТ