Y3

ВЛ80ск, тк фото

Y3

Назначение

Вентиль регенерации. Блокирует торможение только на электровозе (но не подвижной состав) от крана 395 при РТ. При блокировании выпускает воздух из трубы к РД, тем самым принудительно отпуская торомоза. В то же время за счёт переключающих клапанов это не блокирует работу от 254 и вентиля замещения. Принудительно отпускает тормоза от кнопки "Отпуск тормозов" или при собранной схеме РТ.

Схема

Н66 |  | Ж | В цепи KM13, SP2 и кнопки "Отпуск тормозов"

Тех. характеристики

Тип: | Вентиль

Состояние

Включен при нажатой кнопке "Отпуск тормозов" и при собранной схеме РТ

Расположение

Блок пневматического оборудования

Взаимосвязанные

SP2, KM13, KK13, схема