Блок 12

ВЛ80ск, тк

Блок 12

Список аппаратов блока

- QS28 - Ножи для подключение вспом. машин от другой секции (аварийно).
- KM3 - Подключает пусковые конденсаторы
- QS15 - Ножи для отключение ВУВ
- PJ1, PJ2 - Счётчики тяги и рекуперации
- Панель аппаратов реле земли
  - KV1 - Реле земли (РЗ) – контроль замыкания на корпус цепей питания ТЭД (отключает ГВ).
  - T9 - Создаёт незамкнутую цепь для KV1 (380/220)
  - U16, U17 - Плечи диодного моста на KV1
  - R94 - На низковольтную катушку KV1
  - F9 - В цепи трансформатора Т9
- U5 - ПЧФ

Расположение

В хвосте перед блоком пневматического оборудования