SQ3, SQ4

ВЛ80ск, тк фото

SQ3, SQ4

Назначение

Блокировки экстренного торможения.
SQ3 размыкается в шестом положении крана машиниста 395
SQ4 - кран экстренного торможения, на рабочем месте помощника машиниста

Состояние

Замкнуты, питание проходит на KV13

Расположение

Кабина.
SQ3 у машиниста, микропереключатель под верхней крышкой крана машиниста 395
SQ4 у помощника

Взаимосвязанные

KV13, SQ7, схема

Примечание

На старых сериях вместо SQ4 установлен SQ7