Не работает задатчик скорости

ВЛ80ск, тк

# Не работает задатчик скорости

Последовательность работ

- Проверить, что в задней кабине ручка "Скорость" находится в 0. Если это не так (не в 0), то при переходе на экран 5 монитора в положениях от "С" до "Н" будет показывать "РУ в Ф" (что означает рукоятка скорости в положении Ф), а в "УН" будет красным "Отказ...". Чаще всего "неисправность" именно в этом (в 99%).
- Проверить по монитору на экране 5, что переключение рукоятки соответствует загоранию соответствующих положений. Если соответствует, то контроллер исправен, и причина в МСУД. Иначе снизу посмотреть как переключаются бл-ки КЭ-153, нет ли обрыва медной ленты или излома подвижного контакта.

Взаимосвязанные

- Нет возбуждения в РТ