KM12

ВЛ80ск, тк

KM12

Назначение

Включает вентилятор 2.

Схема

Н305 |  | Н306 | В цепи KM8
Н428 |  | Н429 | Сигнализация, светодиод В2
Н158 |  | Н160 | В цепи KM42
Н240 |  | Н242 | В цепи KM2
Н250 |  | Н297 | От кнопки "Вентилятор 2" через ПЧФ. Земля через KT6.

Тех. характеристики

Тип: | МК84

Состояние

Включено при включенном вентиляторе 2

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KT6, KM2, KM11, KM8, KK12, схема

Неисправности

- Не запускается МВ