KA7

ВЛ80ск, тк фото

KA7

Назначение

Защита ВУВ от токов КЗ, отключает ГВ.

Схема

Н206 |  | Н207 | В цепи удерживающей катушки ГВ
С6 |  | С7 | В цепи обмотки собственных нужд (232 В)

Тех. характеристики

Тип: | РТ-254
Ток уставки: | 3000 ±150 А

Состояние

При КЗ размыкает контакт в цепи удерживающей катушки ГВ

Расположение

Блок 8. Над расширительным баком трансформатора, справа от KA8

Взаимосвязанные

схема, ВУВ