KV02

ВЛ80ск, тк

KV02

Назначение

Защита ББР второй группы от перегрузок.

Схема

Н52 |  | к KV01 | В цепи схемы торможения K1
В416 |  | - | Подсоединён к резистору R10 в силовой схеме

Тех. характеристики

Тип: | РКН35

Состояние

Включено при превышении напряжения 177±3 В на резисторе R10

Расположение

На панели A6 справа. Панель находится за блоком A11, на стенке кузова со стороны машиниста

Взаимосвязанные

K1