Схема подачи песка

ВЛ80ск, тк

Манипулятор | Обозначение | Расположение | Назначение
--- | --- | --- | ---
Кнопка "Песок 1" | Пульт S20 | Справа на пульте машиниста | Даёт песок под 1 и 5 КП считая от головы
Тумблер "Песок" | S31 | Слева на пульте машиниста | Даёт песок при экстренном торм., срыве ЭПК, наполнение ТЦ, все 3 варианта при скорости более 10 км/час.
Педаль | S29 | Под правой ногой машиниста, на подставе над печью | Даёт песок принудительно под все КП на одно направление, вперёд или назад, взависимости от направления движения.
Тумблер "Песок автоматически" | S30 | Слева на пульте машиниста | Даёт песок с помощью МСУД, например при боксовании или юзе.

Неисправности

- Не даёт песок