Замок штор

ВЛ80ск фото

Замок штор

Назначение

Блокирует шторы в закрытом состоянии в случае шунтирования пневматического устройства контроля SP5.

Состояние

Разблокирован. Ключ вертикально и не вытаскивается. Отверстия в замке расположены вертикально (на случай если ключ отсутствует или изогнут)

Расположение

Справа и слева от блокировок штор

Взаимосвязанные

SP5, SQ5, Выпадает штора ВВК

Примечание

Блокируется штора только в закрытом состоянии. Заблокированное состояние - ключ горизонтально и вытаскивается, отверстия в замке расположены горизонтально.
Из горизонтального состояния поворачивается против часовой в вертикальное, чтобы разблокировать.
Из вертикального состояния поворачивается по часовой в горизонтальное, чтобы заблокировать.