Не запускаются МВ и МК

ВЛ80ск, тк

# Не запускаются МВ и МК

Не запускаются МВ и МК на одной секции.

- Проверить "SF25 Вспом. машины" на больной секции. Выбивать может из-за перетирания или обрыва провода на разгрузочный Y5. Если виноват SF25, то не включен KT6, а на KV19 слева провод Н025 без питания
- Зачистить замкнутые контакты KV01 (A1) на блоке 9 (слева внизу) на больной секции. Из-за этого не включается KT6 и не даёт минусовую цепь контакторов вспом машин.
- Если ничего из выше перечисленного, то смотреть включено ли KV19, которое проводом Э40 должно быть включено на всех секциях (обрыв Э40 отключит все секции идущие после обрыва). Далее бл-ка SA5 (верхняя справа).

Контакты KV01 (A1) подгорают и зачищаются при каждом прохождении ПТО. Подгорают, потому что после запуска вспом. машины отключают 3 контактора KM1, KM2, KM3 (сопр. 43,78 / 3 = 14,6 Ом, ток 50 / 14,6 = 3,4 А). Для надёжности сделать не одновременное размыкание контактов.

Взаимосвязанные

- Выбивает автомат SF
- Срабатывает РТТ
- Не запускается МК
- Не запускается МВ