Перечень оборудования

ВЛ80тк

Перечень оборудования ВЛ80тк

## Содержание

- (A) Панели, блоки
- (B) Датчики
- (C) Конденсаторы
- (E) Нагреватели, лампы
- (F) Предохранители
- (H) Лампы
- (K) Контакторы
- (KA) Реле перегрузки
- (KK) Электротепловые токовые реле
- (KM) Электромагнитные контакторы
- (KT) Реле времени
- (KV) Реле защиты
- (KV) Промежуточные реле
- (L) Индуктивные
- (M) Двигатели
- (P) Измерительные приборы
- (Q) Переключатели, БВ
- (QS) Разъединители
- (R) Резисторы
- (S) Выключатели
- (S) Тумблеры
- (SA) Переключатели
- (SF) Выключатели
- (SK) Датчики температуры
- (SP) ПВУ
- (SQ) Блокировочные устройства
- (T) Трансформаторы тока
- (U) Полупроводниковые (диоды, тиристоры)
- (X) Розетки
- (Y) Вентили
- (Z) Фильтры

Обозначение в схеме | Наименование, тип | Количес- тво
--- | --- | ---
Фильтры
23 | Панель фильтра ПФ-687 | 2
25 | Панель фильтра ПФ-506-02 | 2
26 | Локомотивный фильтр автоматической локомотивной сигнализации типа ФЛ-25/75М У2 | 2
Панели, блоки
A1 | Панель реле напряжения ПРН-318-01 для запуска МВ | 2
A2 | Блок питания кондиционера | 2
A3 | Пульт управления КГТ-Э-1.03.00.000 | 2
A6 | Панель реле напряжения ПРН-165 для защиты ББР | 2
A7, A8 | Блок диагностики | 4
A10 | Блок питания вентиля защиты ППВЗ-729 | 2
A11, A12 | Блок силовых аппаратов | 4
A15 | Блок питания холодильника БП-18 | 2
A21 | Блок управления типа АГС8.10М2-2 (20-Г-87) | 2
A23 | Блок сигнализации БС-173 | 2
A25 | Шкаф питания ШП-21 | 2
A27, A28 | Панель защиты от кругового огня ПЗКО-844 | 4
A37 | Блок питания подсветки БПП-125 | 2
A60 | Радиостанция 55Р22В-1,1М "Транспорт РВ-1.1М" | 2
A40 | Устройство контроля бдительности машиниста УКБМ-У2 | 2
A41 | Аппаратура АЛСНВ-1-ДБУЗ 81110-00-02 | 2
A43 | Соединительная панель | 2
A46 | Блок управления БУ-3А/1 | 2
A47 | Блок индикации БИ-4 | 2
A49 | Блок регистрации БР-2/2 | 2
A50 | Блок связи с блоком управления БСБУ-4 | 2
A51 | Малогабаритный энергонезависимый модуль памяти МПМЭ | 2
A52 | Локомотивный блок питания БПЛ | 2
A55 | Шкаф МСУД1 | 2
A64 | Источник питания для МСУД | 2
A71, A72 | Панель питания ПП-720 | 4
A73, A74 | Блок питания ВИП | 4
A76 | Блок ПКБ (с кассетами) | 2
A78 | Блок индикации БИ1 | 2
Датчики
BP1, BP2 | Датчик избыточного давления СТЭК-1-0,5-Н | 4
BR11, BR12 | Датчик угла поворота Л178/1-50В | 4
BR1 - BR4 | Универсальный датчик угла поворота ДПС-У-5 | 4
Конденсаторы
C1, C2 | Панель конденсатора | 4
C11 - C14 | К41-1а-10кВ-0,01 мкФ ±5% | 8
C17, C18 | К41-1а-10кВ-0,01 мкФ ±5% | 4
C26 | К73-16-630В-0,22 мкФ ±5% | 2
C101 - C106 | КПС-0,5-3802, исполнение 1, 484 мкФ | 12
C119, C120 | К73-16-250В-0,1 мкФ ±10% | 4
E2 | Холодильник ХТЭП-9,2 "Холодок" | 1
E3 | Калорифер Кл-23 | 2
E4 | Калорифер Кл-25 | 2
E8, E9 | Обогреватель санузла НЭ 800/3-3 | 2
Электрические печи
E11, E12 | ПЭ-22 | 4
E13 | ПЭ-26 | 2
E14 | ПЭ-21 | 2
E20 | Трубчатый электронагреватель | 2
E21 | Электроплитка ЭПТ-1-1,0/110 "Нева-80" | 2
E22, E23 | Изделие остекления | 4
E31 | Транспортный кондиционер КТГ-Э-1.У1.220 В | 2
Лампы
EL1 | ПЖ50-500-1 | 2
EL11 - EL18 | Ж54-25 | 16
EL41, EL42 | Ж54-60 | 4
EL43, EL44 | РН60-4,8 | 4
EL49, EL50 | Ж54-60 | 4
EL51 - EL60 | Ж54-25 | 20
EL72 - EL78 | Ж54-25 | 14
EL81 - EL88 | Ж54-25 | 16
EL31 - EL35 | Плата с элементами | 10
Ограничители перенапряжений
F1 | ОПН-25М УХЛ1 | 2
F2, F3 | ОПН-1,23 УХЛ2 | 4
F4 | ОПН-0,64 УХЛ2 | 2
Плавкие вставки
F5, F6 | ВПТБ-31 (0,5 А) | 4
F8 | ВПТБ-39 (вставка 5 А) | 2
F9 | ВПТБ-33 (1 А) | 2
F10, F11 | ВПТБ-39 (5 А) | 4
F12 | ВПТБ-27 (0,16 А) | 2
F38 | ВПТБ-39 (5 А) | 2
F41, F42 | ВПТБ-39 (5 А) | 4
Предохранители
F16 | ПР-2 ХЛ2, 60 А, 500 В (вставка 35 А) | 2
F17 | ПР-2 ХЛ2, 60 А, 500 В (вставка 20 А) | 2
F20 | ПР-2 ХЛ2, 15 А, 500 В (вставка 6 А) | 1
F21 | ПР-2 ХЛ2, 60 А, 500 В (вставка 20 А) | 2
F22 | ПР-2 ХЛ2, 15 А, 500 В (вставка 15 А) | 2
F26 | ВПК-42 | 2
F31, F32 | ПР-2 ХЛ2, 15 А, 500 В (вставка 15 А) | 4
F34 | ПР-2 ХЛ2, 15 А, 500 В (вставка 10 А) | 2
F36, F37 | ПР-2 ХЛ2, 60 А, 500 В (вставка 25 А) | 4
F87 | ПР-2 ХЛ на 60 А, 500 В, заднее присоединение | 2
GB1, GB2 | Аккумуляторная батарея 21НК-125 | 4
Лампы
H1 - H4 | Лампа РН60-4,8 | 8
H50 | Локомотивный малогабаритный светофор С-2-5МУ2 | 2
H51 - H53 | Лампа РН60-4,8 | 6
H11 - H14 | Лампа Ж54-60 | 8
Свистки
HA1 | Электропневматический свисток С17 | 2
HA2 | Электропневматический свисток С17-02 | 2
Пневматические контакторы
K1 | Пневматический контактор ПК-356-01 | 2
K11, K12 | ПК-360-63, Ослабление поля (с дугогашением) | 2
K21, K22, K31, K32 | ПК-358-69, Ослабление поля (без дугогашения) | 2
Реле перегрузки
KA1 - KA6 | РТ-546-1 | 12
KA7 | РТ-254 | 2
KA8 | РТ-255 | 2
KA15 | РТ-252 | 2
Электротепловые токовые реле
KK1 - KK4 | ТРТП-137 РУ2, 56 А | 8
KK5, KK6 | ТРТП-114 РУ2, 5 А | 4
KK11 - KK14 | РТТ 85-33-132 125 А | 8
KK15 | РТТ 85-29-121-01 8,5 А | 2
Электромагнитные контакторы
KM1 - KM3 | МК32, 43,78 Ом | 6
KM5 | МК69, 48,1 Ом | 2
KM7 - KM9 | МК63, 48,1 Ом | 6
KM11 - KM14 | МК84, 43,78 Ом | 8
KM15 | МК63, 48,1 Ом | 2
KM21, KM22 | МК68, 48,1 Ом | 4
KM25 | МК68, 48,1 Ом | 2
KM35 | МК68, 48,1 Ом | 2
KM36 | МК63-02, 48,1 Ом | 2
KM37 | МК69, 48,1 Ом | 2
KM41, KM42 | МК72, 48,1 Ом | 4
KM43 | МК63-01, 48,1 Ом | 2
Реле времени
KT1, KT2 | РЭВ-296, 148 Ом | 4
KT4 | РЭВ-300, 148 Ом | 2
KT6, KT7 | РЭВ-49, 148 Ом | 4
Реле защиты
KV1 | Реле заземления РЗ-303, Rуд = 125 Ом, Rвкл = 165 Ом | 2
KV4 | Реле контроля "земли" РКЗ-306, 445 Ом | 2
Промежуточные реле
KV12 | РП-280, 156 Ом | 2
KV13 | РП-281, 156 Ом | 2
KV14 | РП-280 | 2
KV15 | РП-282, 156 Ом | 2
KV16 | РП-280, 156 Ом | 2
KV18 | РП-280, 156 Ом | 2
KV19 | РП-282, 156 Ом | 2
KV21 | РП-280, 156 Ом | 2
KV22 | РП-282, 156 Ом | 2
KV31 | РП-282, 156 Ом | 2
KV40 | РП-282, 156 Ом | 2
KV41 | РП-283, 156 Ом | 2
KV43, KV44 | РП-283, 156 Ом | 4
KV46 | РП-282, 156 Ом | 3
KV47 | РП-280, 156 Ом | 3
KV48 | РП-279, 156 Ом | 2
KV51, KV52 | РП-282, 156 Ом | 4
KV63 | РП-283, 156 Ом | 2
KV75 | РП-282, 156 Ом | 1
KV76 | РП-277, 156 Ом | 2
KV78 | РП-282, 156 Ом | 2
KV85 | РП-280 | 2
Индуктивные
L1 | Дроссель Д-51 | 2
L2, L3 | Сглаживающий реактор РС-53Р | 4
L11 - L14 | Индуктивный шунт ИШ-95 | 8
L31, L32 | Приёмная катушка ПЭ | 4
Двигатели
M1 - M4 | Тяговый двигатель пульсирующего тока НБ-418КР | 8
M11 - M14 | Асинхронный двигатель НВА-55 | 8
M15 | Электронасос 4ТТ-63/10 | 2
M35 | Двигатель ДМК-1М/50 УХЛ2 | 2
Измерительные приборы
PA1, PA2 | Амперметр М1611, 0-1,5 кА, 0,14 Ом | 4
PJ1, PJ2 | Однофазный счётчик электрической энергии Ф-442 | 4
PV1 | Вольтметр Ц1611, 30 кВ, 25000/380 | 2
PV2 | Вольтметр М1611, 1,5-0-1,5 кВ, Р 109/1 | 2
Переключатели, быстродействующие выключатели
Q6 | Переключатель ПН-18 | 2
QF1 | Главный выключатель ВОВ-25А 10/400 УХЛ1 | 2
QF11 - QF14 | Быстродействующий выключатель ВБ-8 | 8
QP1, QT1 | Двухпозиционный кулачковый переключатель ПКД-142 | 2
Разъединители
QS1, QS2 | Высоковольтный разъединитель РВН-2 | 4
QS3, QS4 | Р-45 | 4
QS5 | РШК-56 | 1
QS7 | Р-48 | 1
QS11, QS12 | РТД-20 | 2
QS15 | Р-15 | 2
QS21 | Р-88 | 2
QS28 | Р-25 | 2
Резисторы
R1, R2 | Резистор ослабления возбуждения РОВ-650 | 2
R5, R6 | Панель с двумя резисторами С5-35В-80 820 Ом, параллельно соединённых | 2
R10 | Блок балластных резисторов ББР-50, 0,143 Ом | 2
R16 | Панель резисторов ПР-013, R1-2 = 5,8 Ом, R3-4 = 5,8 Ом | 2
R26 | Добавочный резистор Р-109/1, 750 кОм, 1,5 кВ | 2
R31 - R33 | Сопротивление 2400 Ом | 6
R36 | Резистор СП3-45а-1-Ф-1 кОм ±10% 1-ВС-3-32 | 2
R40 | Резистор С5-35В-100-1,3 кОм ±5% | 2
R41 | Балластное сопротивление прожектора БС-478, 2,4 Ом | 2
R42 | Балластное сопротивление прожектора БС-523, R1-3 = 2,25 Ом, R2-3 =0,6 Ом | 2
R79, R80 | Балластный резистор БР-114, 0-23 Ом | 4
R94 | Резистор С5-35В-15-100 Ом ±5% | 2
R100 | Панель резисторов ПР-689 | 2
R120 | Резистор С5-35В-15-100 Ом ±20% | 2
RS1, RS2 | Шунт 75ШСМ М3-1500-0,5 | 4
Выключатели
S1 | В-007 | 2
S21, S22 | В7 | 4
S9 | КЕ011 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С" | 2
S27, S28 | КЕ021 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С" | 4
S23 | КЕ021 УХЛ3 исп. 2, чёрный "С" | 2
S76 | КЕ011 УХЛ3 исп. 5, чёрный "С" | 2
S101 - S103 | КЕ011 УХЛ3 исп. 4, чёрный "С" | 6
S20 | Блок выключателей БВ-866 | 2
S29 | Педаль П-6 | 2
S113 | КЕ011 УХЛ3 исп. 5, чёрный "С" | 2
S114 - S116 | Рукоятка бдительности РБ-80У2 | 6
S117 | Педаль П-6-01 | 2
S118 | КЕ011 УХЛ3 исп. 2, чёрный "С" | 2
Тумблеры
S3 | ПТ26-1 | 2
S4 - S8 | ПТ26-2 | 10
S11 - S14 | ПТ26-2 | 8
S17 | ПТ26-2 | 2
S18 | ПТ26-1 | 2
S25, S26 | ПТ26-2 | 4
S30 - S36 | ПТ26-2 | 14
S41 - S45 | ПТ26-2 | 10
S51 | ПТ26-2 | 2
S53 | ПТ26-2 | 2
S61 - S64 | ПТ26-1 | 8
S71 - S74 | ПТ26-1 | 8
S75 | ПТ26-2 | 2
S78 | ПТ26-2 | 2
S79 | ПТ26-1 | 2
S81 - S83 | ПТ26-2 | 6
S85 | ПТ26-2 | 2
S86 | ПТ26-1 | 2
S87 | ПТ26-2 | 2
S88 | ПТ26-1 | 2
S89 | ПТ26-2 | 2
S90 - S92 | ПТ26-1 | 6
S93, S94 | ПТ26-2 | 4
S112 | ПТ26-2 | 2
Переключатели
SA2 | Переключатель ПКУ3-1 С 2006 УЗБ | 2
SA5 | Переключатель блока ПБ-179, отключение секций | 2
SA6 | Блокировочный переключатель БП-207, включение сигнализации | 2
Выключатели АЕ2541М-10ХЛ2
SF1, SF2 | 380 В, 16 А, 2Iн | 4
SF3, SF4 | 380 В, 25 А, 2Iн | 4
SF6 | 380 В, 16 А, 2Iн | 2
SF7, SF8 | 380 В, 10 А, 2Iн | 4
SF21 | 110 В, 5 А, 2Iн | 2
SF22 | 110 В, 10 А, 2Iн | 2
SF23 | 110 В, 25 А, 2Iн | 2
SF24 | 110 В, 10 А, 2Iн | 2
SF25 | 110 В, 16 А, 2Iн | 2
SF26 | 110 В, 25 А, 2Iн | 2
SF27 | 110 В, 10 А, 2Iн | 2
SF28 | 110 В, 5 А, 2Iн | 2
SF29, SF30 | 110 В, 10 А, 2Iн | 4
SF31 | 110 В, 16 А, 2Iн | 2
SF33, SF34 | 110 В, 10 А, 2Iн | 4
SF35 | 110 В, 5 А, 2Iн | 2
SF32, SF36 | 110 В, 10 А, 5Iн | 4
SF37 | 110 В, 40 А, 2Iн | 2
SF38 | 110 В, 10 А, 2Iн | 2
SF39 - SF41 | 110 В, 16 А, 2Iн | 6
SF42 | 110 В, 5 А, 2Iн | 2
SF43, SF44 | 110 В, 16 А, 2Iн | 4
SF45, SF46 | 110 В, 16 А, 2Iн | 4
SF90 | АЕ2541М-10ХЛ1, 110 В, 16 А, 2Iн, заднее присоединение внешних проводников | 2
SF91 - SF93 | АЕ2541М-10ХЛ2, 110 В, 16 А, 5Iн, заднее присоединение внешних проводников | 6
Датчики температуры
SK3 | Датчик реле температуры ДТКБ-44 | 2
SK5 | Реле температуры 35°С, обогрев сан-узла. | 1
SK11 - SK26 | Термозащитное реле РТЗ-32, пожарная сигнализация. | 32
Контроллеры
SM1 | Контроллер машиниста КМ-21 | 2
Пневматические выключатели управления (ПВУ)
SP2, SP4, SP5 | Пневматический выключатель уровня ПВУ-5 | 6
SP3 | То же ПВУ-5-03 | 2
SP6 | Датчик-реле давления ДЕМ102-1-02-2 | 2
SP7 | То же ПВУ-5-08 | 2
SP8 | То же ПВУ-5-06 | 2
SP11, SP12 | То же ПВУ-5-05 | 4
SP15 | Датчик давления масла ВУ3,5/10.15.700 СБ | 2
SP17 | Сигнализатор давления № 115А | 2
Блокировочные устройства
SQ1 | Устройство блокировки тормозов № 367А | 2
SQ3 | Кран машиниста № 395.000-3 | 2
SQ4 | Электрическая блокировка БЭ-37 | 2
SQ5 | Блокировочное устройство БУ-01, секция 1 | 1
SQ5 | То же БУ-02 секция 2 | 1
SQ6, SQ7 | Электрическая низковольтная блокировка | 4
Трансформаторы
T5 | Однофазный тяговый трансформатор ОДЦЭ-5000/25 Б-02Р | 2
Трансформаторы тока
T1, T2 | Датчик тока ДТ-009 | 2
T6 | ТПОФ-25 | 2
T7 | ТК-40-0,5-300/5 У3 | 2
T9 | Тр-18 | 2
T11 | Тр-23 | 2
T17, T18 | Трансформатор ТР-135 | 4
T19, T20 | Трансформатор ТО-89 | 4
T15 | Датчик тока ДТ-009 | 2
T21 - T24 | Датчик угла коммутации ДУК-4-01 | 8
Тиристорные установки
U1, U2 | Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-4000М УХЛ2 | 4
U3 | Выпрямительная установка возбуждения ВУВ-162 | 2
U5 | Преобразователь частоты и числа фаз ПЧФ-136 | 2
Блоки диодов
U11 | БД-163 | 2
U16, U17 | БД-007 | 4
U27 | БД-007 | 2
U80, U81 | БД-1 | 4
Панели диодов
U30 - U35 | ПД-615 | 12
U37 - U56 | ПД-615 | 40
U57 - U64 | ПД-615 | 16
U66 - U69 | ПД-615 | 8
U71 - U76 | ПД-615 | 12
U91 - U93 | ПД-615 | 6
Розетки
X1, X2 | РПС-400-1В1К | 4
X8 | Низковольтная розетка РН-1 | 2
X11 - X17 | РЗ-8Б | 14
X21 - X24 | РУ-51М | 8
X25, X39, X40 | Штепсельное соединение ШС-5М | 6
X26 | 47К | 2
X27 - X29 | Вилка | 3
X30 | РЗ-8Б | 2
X31 - X34 | РУ-51М | 8
X35 - X38 | Вилка ВУ-21М | 8
X41 | РА10-131 | 2
X45, X46 | РА10-131 | 4
X47 | РА10-131 | 2
X51 - X54 | РУ-51М | 8
X97 - X100 | Узел стыковки | 8
XA1 | Токоприёмник Л13У1, Л14М-1 | 2
Вентили
Y1 | Вентиль защиты ВЗ-10-01, 286 Ом | 2
Y3 | Электропневматический клапан КПЭ-9, 173 Ом | 2
Y4 | Пневматическое устройство УПН3, 173 Ом | 2
Y5 | Разгрузочный клапан КР-1, 173 Ом | 2
Y10 | Электромагнитный вентиль токоприёмника ЭВТ-4 | 2
Y11 - Y14, Y17, Y18 | Электропневматический клапан КП-8, 173 Ом | 12
Y21 - Y23 | Клапан продувки КП-29-01 | 6
Y25 | Электропневматический клапан автостопа 150И | 2
Y30 | Устройство пневматическое УПН-3, 286 Ом | 2
Фильтры
Z1 | Фильтр Ф-6 | 2
Z2 | Панель фильтра ПФ-585 | 2
Z11 - Z13 | Панель фильтра ПФ-687 | 6
Добавленное
A40 | Блок с тумблером "пит" | 2
A64 | Блок питания МСУД, над дверью в кабину | 2
A101 | Блок питания САУТ-ЦМ под SA6 | 2