KV21

ВЛ80ск, тк

KV21

Назначение

Подготавливает сбор схемы в положении "0" и "П" рукоятки усилия, устраивает самоподхват.

Схема

Н40 |  | Н64 | В цепи Y3, Y4, HA1
Н117 |  | Э17 | В цепи KM63, которое встаёт на самоподхват
Н54 |  | Н59 | В цепи схемы торможения K1
Ж |  | Э20 | В цепи контроллера, контакты 17-18 замкнутых в положении "0" и "П" (параллельно с KV22)

Тех. характеристики

Тип: | 280

Состояние

Включено при контроллере в "0" и "П", в подготовке сбора схемы

Расположение

Блок 4

Взаимосвязанные

K1, KM63, KV22, Y3, Y4, схема