Q6

ВЛ80ск, тк фото

Q6

Назначение

Нож для отключения вспом. машин или подключения их к розеткам депо.

Схема

Нож в силовой цепи вспом. машин (С2 слева)
C8 |  | C1 | вспом. машины подключены к трансформатору
C5 |  | C2
C1 |  | C21 | К розеткам питания от депо
C2 |  | C22
Низковольтные блокировки
Э35 |  | Э34 | В цепи токоприёмника KV44
Э46 |  | Н253 | В цепи KM14, параллельно блокировке SA5
Н239 |  | Н240 | В цепи KT6, KM1, KM2, KM3, Y5

Состояние

Включен вверх, на обмотку вспомогательных нужд

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

QS28, KV44