KM11

ВЛ80ск, тк

KM11

Назначение

Включает вентилятор 1.

Схема

Н301 |  | Н302 | В цепи KM7
Н426 |  | Н427 | Сигнализация, светодиод В1
Н57 |  | Н159 | В цепи KM41
Н241 |  | Н240 | В цепи KM1
Н296 |  | Н297 | От кнопки "Вентилятор 1" через ПЧФ. Земля через KT6.

Тех. характеристики

Тип: | МК84

Состояние

Включено при включенном вентиляторе 1

Расположение

Блок 9

Взаимосвязанные

KT6, KM1, KM12, KM7, KK11, схема

Неисправности

- Не запускается МВ