Реле давления

ВЛ80ск, тк фото

Реле давления, повторитель

Назначение

Повторитель имеет три воздухопровода: питающий, управляющий и повторяющий. Повторяет давление, например в ТЦ также как в воздухораспределителе. Используется в случае, когда общий объём ТЦ превышает норму объёма установленную для обслуживания воздухораспределителем. При подачи воздуха в управляющий воздухопровод происходит сообщение питательной магистрали с повторяющим воздухопроводом, пока давление не достигнет того же значения, что и в управляющем. При отпуске происходит сообщение повторяющего с атмосферой, пока давление не достигнет того же значения, что и в управляющем.

Расположение

Блок пневматического оборудования, справа